\Aufgabe{CPU 64 Bit Adressbus}

Aktuelle CPU Architekturen wie AMD64 oder ARMv8 arbeiten mit 64 Bit für Daten und Adressen. Erläutern sie warum bei aktuellen CPUs nur 48 bis 52 Bit des Adressbusses als physikalischer Adressbus nach außen geführt werden.

\loesungsbox{12cm}{
Mit einem 64 Bit großen Adressbus kann man $2^{64}$ = 16 Exabyte also ungefähr 16 Millionen Terabyte Speicher adressieren. Systeme mit diesen physikalischen Speichergrößen werden derzeit nicht eingesetzt. Mit 48 Bit Adressbusgröße lassen sich 256 TiB Speicher adressieren. Server können heute (2025) beispielsweise mit bis zu 16 TiB RAM ausgestattet werden, beispielsweise ein Dell PowerEdge 960 Server.
}

